|  |  |
| --- | --- |
| Fraktion |  |
| Kammerstørrelse [m3] |  |
| Leverandør af system | Producent: |
| Type  (f.x. VF1000, VF600, ZenzoGroup, Eurogroup osv) | Type: |
| Krogsystem  (1, 2 eller 3 kroge) | Er den 2-kammer opdelt?  Hvis ja, hvilken fraktion |
| Opsamlingsenhed (sæt kryds) | Løftesæk:  Fast beholder: |
| Adresse  Skal være en specifik adresse som materiellet knyttes til i KURS |  |
| Tømmeinterval |  |
| Første tømning (uge) |  |
| Materiellet overholder DS/EN 13071-1 og -2 og -3:2019\*eller senere (Angiv Ja eller Nej) |  |
| Standplads overholder adgangskrav jf. kontrakt\*\* (Angiv Ja eller nej). Hvis nej, angiv afvigelser under bemærkninger. |  |
| Bemærkninger |  |

**Alle felter skal udfyldes, og blanket skal godkendes minimum 5 uger inden første tømning.**

**\*Særligt vedrørende løfteanordning:**

Løfteanordning skal være konstrueret med ”single loop eller loops in line” (loop = løfteøjer), jf. DS7EN13071-3:2019. Ved tre loops løftes i det midterste loop og åbnes i de to yderste loops som standard.

**\*\* Bilag 3 – krav til adgangsvej, standplads og opsamlingsmateriel**

Kontrakt findes via Resursium

***Skemaet sendes i udfyldt tilstand til:*** [[kuberettelser@vestfor.dk](mailto:kuberettelser@vestfor.dk)](mailto:kundeservice@vestfor.dk)